**ПРАВИЛА ПРИЕМКИ ТОВАРОВ**

**При приемке кузовных металлических деталей допускаются:**

- поверхностные царапины и потертости, не вскрывающие металлическую поверхность детали до металла. Таких царапин должно быть не более 5 штук на детали, длиной они могут быть не более 20 см.

- мелкая вмятина (тычок) диаметром не более 1 см; глубиной не более 1 мм; (не более 1 штуки на детали).

**При приемке бампера и других кузовных пластиковых неокрашенных деталей (под покраску) допускаются:**

- царапины и потертости поверхностные в количестве не более 3шт., неопределяемые на ощупь, длиной не более 5 см.

*Допускаются незначительные дефекты, потертости и царапины, которые не будут видны после установки на автомобиль.*

**При приемке стекла и зеркала допускаются:**

- незначительные царапины, вкрапления на нерабочей поверхности стекла (за контуром шелкографии), неразличимые или слабо различимые на ощупь, длиной не более 5 см;

- частичный непрокрас шелкографии либо канта, без сплошного разрыва линии, который был бы визуально заметен;

- неравномерная отшлифовка краев стекла либо ее отсутствие, неравномерная обработка пленки с торца стекла (для стекол триплекс).

**При приемке оптики допускаются:**

- незначительные царапины (потертости) на поверхности рассеивателя в количестве не более 2 штук, неразличимые или слабо различимые на ощупь, длиной не более 10 мм каждая;

- царапины на корпусе (не более 3 штук по всей площади), различимые на ощупь;

- незначительный заводской брак: следы клея в местах крепления стекла к корпусу, слабые «замутнения» на внутренней стороне стекла фары, части пластика по краям детали/крепления детали, оставляемые в процессе литья.

- следы от штампов и пресс-форм, обусловленные технологией производства.